附录：古籍修复修复工作站设备组件具体参数

**一. 古籍修复数字化操作台**

型号FHX-ZHKB。主要辅助观察、临摹、拷贝、清洗、修补和装裱等工艺，配有高拍仪可对文献进行三维扫描、翻拍与存档。主要配件包括万向显示器、高拍仪、防紫外线灯、电子补书板、可移动放大镜等。

**二. 酸碱度测定仪**

利用酸碱电位滴定的方法，采用EG11-BNC 水相pH电极（标配）。